**Załącznik nr 1 do Zaproszenia**

**Załącznik nr 1 do Umowy**

**Nr postępowania: A.261-39/2022**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Dostawa na adres: **Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20**.
2. Wymagany termin wykonywania przedmiotu zamówienia **od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.**
3. Wykonawca jest zobowiązany, mając na uwadze, że realizacja zakupu e-znaków oraz wnoszenia opłat sądowych i grzywien przy użyciu kart płatniczych za pośrednictwem samoobsługowych terminali CAT, wymaga współdziałania z terminalem płatniczym agenta rozliczeniowego, do złożenia oświadczenia, że przyjął do wiadomości, iż Zamawiający w dniu 14.07.2021 r. podjął współpracę z agentem rozliczeniowym First Data Polska S.A. (obecnie Fiserv Polska S.A.) w zakresie rozliczania i obsługi transakcji opłacanych kartami płatniczymi z użyciem terminali płatniczych (dalej: Terminal POS) w programie wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB). Umowa najmu urządzenia CAT **nie może powodować zmiany** umowy z agentem rozliczeniowym oraz nie może prowadzić do utraty możliwości udziału w programie wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB).
4. Wykonawca za pośrednictwem urządzenia CAT umożliwi interesantom Sądu wnoszenie opłat i innych należności, w tym z tytułu e-znaków, w formie bezgotówkowej oraz Wykonawca zawrze stosowną umowę z uprawnionym podmiotem celem umożliwienia interesantom Sądu wnoszenia opłat i innych należności w formie gotówkowej.
5. W ramach usług towarzyszących Wykonawca zapewni:
6. obsługę i rozliczenia płatności bezgotówkowych dokonywanych na wynajętym przez Zamawiającego urządzeniu CAT,
7. obsługę i rozliczenie płatności gotówkowych za pośrednictwem upoważnionego podmiotu, tj. Poczta Polska S.A., bez pobierania prowizji.
8. Termin płatności do 21 dni od otrzymania faktury miesięcznej przez Zamawiającego.
9. **SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOOBSŁUGOWEGO TERMINALA PŁATNICZEGO TYPU CAT:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Warunki pracy** | Urządzenie przeznczone do pracy wewnątrz budynków | | |
| Temperatura pracy | min. 130 C do 150 C, max 350 C do 450 C | |
| Wilgotność powietrza | max. 70-80% | |
| Tryb pracy | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej - nie wymaga dodatkowej wentylacji | |
| **Rodzaje operacji i kart płatniczych** | Rodzaj operacji | Operacje bezgotówkowe z użyciem kart płatniczych | |
| Rodzaj kart płatniczych | Pasek magnetyczny, chip, paypass, paywave | |
| **Urządzenie** | Wymiary | Szerokość | 50-60 cm |
| Głębokość | 35-60 cm |
| Wysokość | 150-170 cm |
| Waga | max 70 kg | |
| Obudowa | Odporna na uszkodzenia mechaniczne i pożar | |
| Wyposażona w drzwiczki rewizyjne z zamkiem | |
| Zasilanie | 230V, 10A | |
| Gniazdo zasilające zgodne z normą PN-EN 60445 | |
| Podzespoły sterujące | Monitor panelowy, dotykowy PCT kolorowy z ekranem min 15" | |
| Klawiatura panelowa, przemysłowa odporna na uszkodzenia mechaniczne | |
| PIN Pad, z ekranem dotykowym, z możliwością płatności typu BLIK | |
| Drukarka | |
| Czytnik kodów QR | |
| Wydawanie e-znaków, potwierdzeń zakupu (wpłaty) | |
| **Identyfikacja rodzaju wpłaty oraz wpłacającego** | Wpisanie danych z klawiatury lub odczyt z kodu QR | | |
| **Kompatybilność i integracja** | Zintegrowany System Rachunkowo-Księgowy (SAP) | | |
| platforma e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości | | |
| **Transmisja danych z/do terminala** | Dostęp do sieci WAN o przepustowości 10 Mbps lub więcej | | |
| Transmisja danych na porcie 443,6655 (34600,34601, 34602, 34702 - do ustalenia) | | |
| **System zarządzania terminalem** | Dostęp z dowolnego stanowiska przez przeglądarkę internetową | | |
| Bieżąca weryfikacja wnoszonych opłat | | |
| Podgląd on-line realizowanych transakcji, zarówno opłat, jak i sprzedaży e-znaków | | |
| Rejestracja danych o dokonanych transakcjach kartowych i przekazywanie ich w formie specyfikacji dla potrzeb systemu księgowego sądu | | |
| Eksport danych do systemu SAP ZSRK | | |
| Zapewnienie wpływu łącznej kwoty wpłat na rachunki sądu wraz ze specyfikacją sprzedaży  e-znaków oraz innych wniesionych opłat w dniu następnym po dokonaniu transakcji (D+1) | | |

**Zatwierdzam:**

***Kierownik Zamawiającego***